**Рекомендации по организации уверенного приема цифрового эфирного телевидения в г. Сосновый бор Ленинградской области**

Результаты измерений качества приёма сигналов первого и второго мультиплексов в г. Сосновый бор, проведённые 22.04.2019, показали, что указанный населённый пункт входит в зону уверенного приема цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ).

Для стабильного приема ЦЭТВ на территории указанного н.п. рекомендуется:

1. **В случае проживания телезрителя в многоквартирном доме**

Для стабильного приема ЦЭТВ в многоквартирном доме в большинстве квартир необходимо подключение к коллективной общедомовой эфирной антенне - СКПТ (системе коллективного приема телевидения). В связи с тем, что СКПТ является частью общедомового имущества многоквартирного дома, вся информация (о наличии СКПТ, о её технических параметрах и состоянии, о компании, которая производит обслуживание СКПТ и осуществляет подключение к ней) находится или в Управляющей компании, обслуживающей данный многоквартирный дом, или в правлении ТСЖ/ЖСК. Для получения информации о наличии СКПТ и подключения к ней, жильцам многоквартирных домов необходимо обращаться в Управляющую компанию или правление ТСЖ/ЖСК своего многоквартирного дома.

Следует учитывать количество подключаемых к одной антенне телевизоров. Возможно, при наличии в домохозяйстве двух и более телевизоров, подключенных к одной антенне, дополнительно потребуется использование кабельного усилителя ТВ-сигнала.

Для соединения телевизионного приемника и приемной антенны рекомендуется использовать коаксиальный кабель с затуханием не более 20 дБ на 100 метров.

**2. В случае проживания телезрителя в частном жилом доме**

Для стабильного приема ЦЭТВ в частных жилых домах (ИЖС/СНТ/ДНП) рекомендуется использование внешней направленной дециметровой антенны с коэффициентом усиления не менее 10 дБ. Антенна должна быть установлена на крыше дома (в отдельных случаях потребуется поднять антенну на дополнительную трубостойку). Во всём населенном пункте рекомендуется направлять антенну на башню ЦЭТВ в г. Сосновый бор.

Также следует учитывать количество подключаемых к одной антенне телевизоров. Возможно, при наличии в домохозяйстве двух и более телевизоров, подключенных к одной антенне, дополнительно потребуется использование кабельного усилителя ТВ-сигнала.

Для соединения телевизионного приемника и приемной антенны рекомендуется использовать коаксиальный кабель с затуханием не более 20 дБ на 100 метров..

В случае затруднений с выбором места для размещения и установки приемной антенны, а также с настройкой и подключением цифровой приставки для организации стабильного приёма ЦЭТВ, рекомендуется обращаться к телемастерам-установщикам телевизионного оборудования. Это позволит максимально точно определить корректное место установки антенны, установить антенну на крыше дома или в другом месте, обеспечивающем стабильный прием сигнала ЦЭТВ, подключить и произвести все необходимые настройки цифровой приставки и/или телевизионного приемника.